О внесении изменений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан
Приказ, Изменения. Министерство энергетики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 14.05.2025. № 210146. редакция от 14.05.2025
Текст
ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1
1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.
Пункт 2
2. Департаменту газовой промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
Подпункт 1
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Подпункт 2
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;
Подпункт 3
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
Пункт 3
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Пункт 4
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| исполняющий обязанности Министра энергетики Республики Казахстан | А. Жамауов |
|---|---|
Текст
"СОГЛАСОВАН" Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|  | Приложение к приказу исполняющий обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 206-н/қ |
|---|---|
Глава Перечень некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения
Пункт 1
1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 октября 2014 года № 63 "Об утверждении Правил осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов единой системы снабжения товарным газом" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9893) следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии с подпунктом 11) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении", ПРИКАЗЫВАЮ: ";
в Правилах осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов единой системы снабжения товарным газом, утвержденных указанным приказом:
заголовок главы 1 изложить в новой редакции:
"Глава 1. Общие положения";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Настоящие Правила осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов единой системы снабжения товарным газом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" (далее - Закон) и определяют порядок взаимодействия субъектов единой системы снабжения товарным газом при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления.";
заголовок главы 2 изложить в новой редакции:
"Глава 2. Порядок осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления";
подпункт 9) пункта 6 изложить в новой редакции:
"9) обеспечивает систематический контроль соответствия качественных параметров принимаемого к транспортировке и транспортируемого товарного газа техническим регламентам и национальным и (или) межгосударственным стандартам Республики Казахстан;".
Пункт 2
2. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 "Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9936) следующие изменения:
в Правилах розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденных указанным приказом:
в пункте 1-1 :
подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) газ - сырой, товарный, сжиженный нефтяной и сжиженный природный газ;";
подпункт 10) изложить в следующей редакции:
"10) расчетный период – период, за который определяется объем поставленного газа, производятся взаиморасчеты между поставщиком, газотранспортной, газораспределительной организациями, лицами, указанными в пункте 5 статьи 27-1 Закона и потребителем за поставленный газ. Расчетный период составляет один календарный месяц;".
Пункт 3
3. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 ноября 2014 года № 117 "Об утверждении типовых договоров розничной реализации товарного и сжиженного нефтяного газа, а также технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9980) следующие изменения:
в Типовом договоре розничной реализации товарного газа, утвержденном указанным приказом:
в пункте 1 :
подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) газопотребляющая система - комплекс газопроводов (линейной части) и газового оборудования, предназначенный для приема товарного газа из газораспределительной системы или сжиженного нефтяного газа из групповой резервуарной установки, а также их использования в качестве топлива и (или) сырья;";
подпункты 8) и 9) изложить в новой редакции:
"8) бытовой потребитель - физическое лицо, приобретающее товарный и (или) сжиженный нефтяной газ для бытовых нужд без целей использования в предпринимательской деятельности и дальнейшей их реализации;
Подпункт 9
9) норма потребления - расчетная величина для бытовых потребителей, не имеющих приборов учета, отражающая среднемесячное количество потребленного ими товарного или сжиженного нефтяного газа.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Газ, поставляемый по настоящему Договору, должен отвечать требованиям технических регламентов и национальных стандартов Республики Казахстан.";
в Типовом договоре розничной реализации сжиженного нефтяного газа, утвержденном указанным приказом:
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Газ, поставляемый по настоящему Договору, должен отвечать требованиям технических регламентов и национальных стандартов Республики Казахстан.";
в Типовом договоре технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, утвержденном указанным приказом:
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Работы, перечисленные в пункте 2 настоящего Договора, осуществляются при наличии у заказчика газового оборудования, соответствующего техническим регламентам и национальным и (или) межгосударственным стандартам, исправных и своевременно прошедших осмотры дымовых и вентиляционных каналов.".
Пункт 4
4. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 165 "Об утверждении формы программы развития переработки сырого газа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16956) следующее изменение:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ: ".
Пункт 5
5. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17472) следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии с подпунктом 18-4) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" ПРИКАЗЫВАЮ: ";
в Правилах расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа (далее – Правила), утвержденных указанным приказом:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Настоящие Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 18-4) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" (далее - Закон) и определяют порядок расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа при отсутствии приборов учета газа для бытовых потребителей.";
часть первую пункта 20 изложить в новой редакции:
"20. В случае потребления товарного газа, расход газа исчисляется в кубометрах, приведенных к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939 "Газы. Условия для определения объема". Если установленные приборы учета не имеют специальных корректоров по температуре или по температуре и по давлению, то приведение прошедшего через прибор учета объема газа к стандартным условиям проводится расчетным путем по формуле:";
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. В случае потребления сжиженного нефтяного газа, количество израсходованного потребителями газа (V сч , м 3 ), определенное по объемному газовому счетчику, приводят к стандартным условиям (V c ) и пересчитывают в (кг) по формуле:
где:
Gm – массовый расход сжиженного нефтяного газа, кг;
- плотность газа при стандартных условиях, кг/м 3 , определяют, как сумму произведений стандартных плотностей компонентов на их объемное долевое содержание в смеси;
Если известны составы компонентов газа в % массовых, то их переводят в % мольный, а затем в % объемный по формулам (10), (11)
где:
- массовое, мольное и объемное содержание i-го компонента сжиженного нефтяного газа, соответственно, - % массовый, % мольный, % объемный;
Для углеводородов, входящих в состав газа, значения
приведены в ГОСТ 30319.1 "Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения" (далее – ГОСТ 30319.1).";
M i – численно равно молярной массе, приведенной в ГОСТ 30319.3 "Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе" (далее – ГОСТ 30319.3).";
пункт 29 изложить в новой редакции:
"29. Расчет среднемесячной нормы потребления сжиженного нефтяного газа на приготовление пищи для одного человека Н 1 , кг/ человек х месяц, производится по формуле:
где:
12 - количество месяцев в году, месяц.
Низшая массовая теплота сгорания сжиженного нефтяного газа (
где:
При расчете низшей теплоты сгорания сжиженного нефтяного газа необходимо использовать данные для условной смеси пропан - бутан. При этом данные легких компонентов (метан, этан) добавляются к пропану, а тяжелые (пентаны) - к бутану.
В таблице по физико-химическим свойствам пропана, бутана и их смесей согласно приложению 3 к настоящим Правилам приведены плотности, коэффициенты сжимаемости, низшие объемные теплоты сгорания для пропана и бутана при стандартных условиях и их молекулярные массы (из ГОСТ 30319.1), а также расчетные величины низших теплот сгорания сжиженного нефтяного газа при разном содержании в них пропана и бутана.
При отсутствии сведений о составе сжиженного нефтяного газа для расчета низшей теплоты сгорания принимается, что:
в холодный (отопительный) период года используется сжиженного нефтяного газа марки пропан технический по ГОСТ 34858 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" (далее - ГОСТ 34858) и ГОСТ 20448 "Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия" (далее - ГОСТ 20448) с условным средним составом: пропан – 80 %, бутан – 20 % и низшей теплотой сгорания 46,3 МДж/кг (90,9 МДж/м 3 );
в теплый период года используется сжиженный нефтяной газ марки пропан – бутан технический, смесь пропан – бутан технический (по ГОСТ 34858 и ГОСТ 20448) со средним составом: пропан – 60 %, н-бутан – 40 % и низшей теплотой сгорания 46,2 МДж/кг (95,75 МДж/м 3 ).";
в приложении 3 к Правилам:
заголовок таблицы 3.1. изложить в новой редакции:
"Таблица 3.1. Свойства пропана и бутана при стандартных условиях и их молекулярные массы (из ГОСТ 30319.1, ГОСТ 30319.3, ГОСТ 22667*)".
Пункт 6
6. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 ноября 2023 года № 413 "Об утверждении Методики расчета региональных коэффициентов перевода объемных показателей приборов учета сжиженного нефтяного газа в массовые показатели и расчета потерь при эксплуатации объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33670) следующее изменение:
в Методике расчета региональных коэффициентов перевода объемных показателей приборов учета сжиженного нефтяного газа в массовые показатели и расчета потерь при эксплуатации объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом, утвержденной указанным приказом:
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. К – коэффициент перевода объемных показателей в массовые показатели, рассчитываемый с учетом введения ряда поправочных коэффициентов:
К = р см * К пот * К р * К t ,
где:
р см – плотность газовой смеси в нормальных условиях при t = 0 о С и Р = 760 миллиметров ртутного столба, килограмм на метр кубический (далее - кг/м 3 );
К пот – коэффициент, учитывающий технологические потери, не вошедшие в отпускную цену газа;
К р – поправочный коэффициент на давление в населенном пункте;
К t – поправочный коэффициент на температуру смеси в рабочих условиях в газопроводе перед прибором учета.
Плотность пропан бутановой смеси при нормальных условиях определяется по формуле:
Р см = (Р п * П п + Р б * П б )/(П п + П б ),
где:
р см – плотность пропан бутановой смеси при нормальных условиях;
Р п – плотность (удельный вес) пропана при tсм = 0 С и Р = 760 миллиметров ртутного столба (2,019 кг/м 3 );
Р б – плотность (удельный вес) бутана при tсм = 0 С и Р = 760 миллиметров ртутного столба (2,703 кг/м 3 );
П п – содержание соответственно пропана в смеси (в массовых долях);
П б – содержание бутана в смеси (в массовых долях).
Поправочный коэффициент на давление в населенном пункте определяется по формуле:
К р = Р р /760,
где:
К р – поправочный коэффициент на давление в населенном пункте;
P р – абсолютное давление смеси сжиженного нефтяного газа в рабочих условиях, миллиметров ртутного столба.
P р = (Р бар + Р изб )/1,33,
где:
Р бар – среднее барометрическое давление для данного населенного пункта, в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология", гектопаскаль (далее – гПа).
Р изб – избыточное давление перед газовым счетчиком в соответствии с Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15986), гПа;
1,33 – коэффициент перевода гПа в миллиметрах ртутного столба.
Поправочный коэффициент на температуру смеси в рабочих условиях в газопроводе перед прибором учета определяется по формуле:
К t =T а /(T а +tсм),
где:
К t – поправочный коэффициент на температуру смеси в рабочих условиях
T а – абсолютная температура паровой фазы газовой смеси при нормальных условиях (273,15), К
t см – температура паровой фазы газовой смеси в рабочих условиях в газопроводе перед прибором учета, о С, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26831).
Коэффициент потерь рассчитывается по формуле:
где:
К пот – коэффициент технологических потерь;
А – процент технологических потерь газа, не учтенных в отпускной цене, %.
А=П p + П n.o ., где
П p – процент потерь в рукавах газовозов, %.
П p = П i × n × 100 / М,
где:
П i – потери в рукаве на одну заправку газовой резервуарной установки, следует принимать П i = 0,112 килограмм;
n – общее число заправок групповых резервуарных установок в расчетный период;
М – количество залитого газа в групповые резервуарные установки для населения в расчетный период, в тоннах.
Перевод объемных показаний приборов учета в массовые единицы производится по формуле:
М = К * V,
где:
М – показатель в массовых единицах;
V – объем газа, показанный прибором учета, м 3 .
Состав газовой смеси, поставляемой потребителям и количество неиспарившегося остатка, нормируется в зависимости от периода года.
В качестве расчетного периода для городов Казахстана рассматривается отдельно теплый период года (с 1 апреля по 1 октября) и холодный период года (с 1 октября по 1 апреля) в соответствии с ГОСТ 34858 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия".
Величина П n.o , в формуле определяется для теплого или холодного периода года по ГОСТ 34858 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" и составляет для пропана технического не более 0,7 %, для смеси пропана и бутана технического не более 1,6 %, и для бутана технического не более 1,8 %.".
Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.
